**Машина для нарезки хлеба B100**

**Универсальная машина для нарезки хлеба на половины, четвертины и ломтики различной толщины**

Длинный батон или круглая буханка - B100 позволяет нарезать хлеб любой формы на аккуратные ломтики той толщины, которую пожелает заказчик. При этом соблюдается не только точность нарезки, но и высокий уровень гигиены, поскольку хлеборезка работает без машинного масла.

**Область применения**

* На этой машине получаются отличные ломтики даже из горячего и мягкого хлеба с твердой или толстой корочкой
* Аккуратное разрезание цельных орехов, содержащихся в тесте

**Основные преимущества**

* Программа самообслуживания со сложной технологией безопасности для защиты покупателей от травм
* Любая сфера применения, благодаря компактной конструкции, низкому уровню рабочего шума и удобному подключению переменного тока

**Преимущество работы без использования машинного масла**

Принцип работы без машинного масла препятствует образованию плесени и передаче бактерий с ножей на нарезанный хлеб. Это приводит к увеличению сроков хранения продукта, а также способствует наиболее удобной и легкой очистке машины.

* Устройство для удобной фасовки нарезанного хлеба в пакеты
* Передвижная станина
* Держатель нарезаемого продукта в различных вариантах исполнения

**Напряжение**

* 120 В / 230 В

**Материал корпуса**

* Части машины, контактирующие с продуктом, выполнены из материалов, пригодных к использованию в производстве продуктов питания

**Место установки Д x Ш**

* Стол: 455 x 610 мм / 17,9" x 24,0"
* Стойка: 640 x 644 мм / 25,2" x 23,5"

**Макс. размеры (Д x Ш x В)**

* Без стойки: 995 x 684 x 555 мм / 39,2" х 26,9" х 21,8"
* Со стойкой: 995 x 825 x 1259 мм / 39,2" х 32,5" х 49,6"

**Диаметр ножа**

* 250 мм / 11,8”

**Производительность по нарезке**

* 60 - 100 ломтиков в минуту

**Проход для продуктов (Д x Ш x В)**

* Для продуктов круглого сечения: 300 x 300 x 150 мм / 9,9" х 9,9" х 5,9"
* Для продуктов прямоугольной формы: 380 x 300 x 125 мм / 15,0" х 9,9" х 4,9"

**Регулировка толщины ломтиков**

* Поступенчато, 3 - 30 мм / 0,1 - 1,2”

**Класс защиты**

* IP31