**Автоматический слайсер VS12 D, с прямым углом нарезки**

**Автоматический слайсер премиум-класса, с прямым углом нарезки. Бесконтактная нарезка, обеспечивающая максимальный уровень гигиены и оптимальную точность нарезки.**

Сердцем машины является мощный привод ножа с интеллигентным двигателем Emotion®. Автоматическая система укладки обеспечивает бесконтактную укладку продукта и различные варианты укладки, делающие продукт наиболее аппетитным и привлекательным. Система укладки, изготовленная полностью из нержавеющей стали, отличается удобством и скоростью демонтажа, что позволяет чистить ее основательно и эффективно.

Пленочная клавиатура с интуитивно понятным интерфейсом гарантирует легкое и удобное управление. Форма укладки продукта быстро и удобно конфигурируется с помощью обычных клавиш. Помимо этого, PLU сохраняются в долгосрочную память.

**Область применения**

* Машина VS12 D всегда уместна у прилавков, где время нарезки продукта можно использовать более эффективно - в общении с покупателями.

**Основные преимущества**

* Три режима в одной машине - ручной, полуавтоматический и автоматический
* Точная настройка толщины ломтика в диапазоне 0 - 3 мм
* Гигиенически идеальный дизайн: демонтаж без использования инструментов и возможность мойки отдельных частей из нержавеющей стали в посудомоечной машине (Ceraclean®), открытая конструкция для удобной ручной чистки
* Покрытие Ceraclean® (опция)
* Мощный двигатель Bizerba с умной системой управления Emotion®: энергосберегающая работа с низким уровнем шума и практически без нагрева зоны укладки продукта
* 18 различных вариантов укладки продукта
* Минимальная степень опасности, благодаря закрыванию всей зоны нарезки во время заточки ножа
* Тонкая регулировка компонентов машины, обеспечивающих качество и точность нарезки в течение всего срока службы ножа
* Укладка по кругу, в том числе продуктов прямоугольной формы (опция)
* Машина предусмотрена для нарезки продуктов различных калибров, включая продукты с большим диаметром
* Для удобства сенсорные клавиши отмечены разными цветами.
* Защитный выключатель (Вкл/Выкл) с блокировкой от непреднамеренного включения
* Нож с поверхностью Ceraclean
* Вогнутый нож для нарезки сыра
* Круглые тарелки, предназначенные специально для укладки продукта в форме звезды, а также для накладывания на них картонной подложки для лосося
* Исполнение с кареткой для длинных продуктов

**Напряжение**

* 230 В, однофазный переменный ток
* 220 - 240 В, однофазный переменный ток с Emotion®
* 400 В, трехфазный переменный ток

**Материал корпуса**

* Анодированный алюминий
* Ceraclean® (опция)

**Место установки (Д x Ш)**

* 520 x 433 мм / 20,5” x 17,1”

**Макс. размеры (Д x Ш x В)**

* 744 х 941 х 536 мм / 29,3" х 37,1" х 21,1"

**Диаметр ножа**

* 330 мм / 13,0”

**Проход для продуктов**

* Без самоукладчика:
  + Для продуктов круглого сечения: Ø 225 мм / 8,9”
  + Высота: 175 мм / 6,9”
  + Ширина: 260 мм / 10,2”
* С самоукладчиком:
  + Для продуктов круглого сечения: Ø 180 мм / 7,1”
  + Высота: 175 мм / 6,9”
  + Ширина: 240 мм / 9,4”

**Регулировка толщины ломтиков**

* Плавная, без самоукладчика: 0 - 24 мм / 0 - 0,9”
* Плавная, с самоукладчиком: 0,5 - 8 мм / 0,02 - 0,3”
* Точная настройка 0 - 3 мм / 0 - 0,1

**Класс защиты**

* IP33