**Ручной слайсер с весами VSC280 Flex, с прямым углом нарезки**

**Идеальное сочетание функций нарезки и взвешивания: эргономичная конструкция, легкая очистка поверхностей, простое управление, минимальное потребление энергии.**

Прекрасно подходит для всех случаев, когда необходима ручная нарезка, - вареных колбас и ветчин, кускового сыра и сырокопченых изделий, таких как салями или сыровяленый окорок. Это оптимальное решение для экономии места, - там, где при работе у прилавка одновременно требуются поверяемый процесс взвешивания и ручная нарезка.  
Уход за машиной - простой и удобный, благодаря поверхности, обработанной по технологии Ceraclean®, отличным свойствам скольжения, высокому уровню эргономичности и абсолютной безопасности для оператора.   
Съемные части без проблем моются в посудомоечной машине и затем быстро и легко устанавливаются в машину. Поверхности, обработанные по технологии Ceraclean®, можно легко чистить вручную.

**Область применения**

* Компактная установка для небольших рабочих площадей
* Комбинированная модель "слайсер и весы"
* Продажа с обслуживанием
* Весы для обслуживания у прилавков и слайсер
* Кассовые функции
* Учет товаров
* Обработка данных
* Информирование покупателей
* Реклама / Перекрестные продажи

**Основные преимущества**

* Поверяемая комбинация из встроенных компьютерных весов K-Class Flex II и слайсера VSC280
* Положение ножа под углом 10° при максимальном раскрытии - универсальное решение для продуктов разных размеров. Точная настройка толщины ломтика гарантирует ювелирно тонкую нарезку.
* Управлять слайсером и осуществлять профилактический уход, включая демонтаж для очистки, можно буквально играючи, без использования вспомогательных средств. При этом лезвие ножа всегда надежно защищено!
* Для каждой области применения подбирается соответствующее исполнение каретки
* Гибкая расстановка компонентов благодаря модульной конструкции
* Удобная установка в прилавок
* Стандартная крепежная система модулей VESA
* Приводная техника слайсера Emotion и ПК весов класса High End обеспечивают низкое потребление энергии
* Простая и быстрая очистка всех компонентов
* Удобная замена рулона с этикетками

**Дизайн**

* Современный и стильный дизайн
* Различные варианты исполнения конструкции
* Модульная система из различных компонентов
* Возможность свободного комбинирования модулей / элементов
* Возможны два цветовых вариантов компонентов весов K-Class Flex II - белый и антрацит

**Эргономичность**

* Плавная регулировка угла наклона дисплея
* Свободное позиционирование принтера

**Гигиена**

* Цельный корпус машины без кромок и швов
* Съемное заточное устройство
* Поверхность корпуса весов Easy Clean
* Поверхность слайсера Ceraclean
* Слив для жидкости из нарезаемого продукта

***Опции VSC280***

* Различные варианты ножей
* Ножевые кожухи - открытые или закрытые
* Держатели остатка продукта - с заостренными концами или гладкие
* Фиксатор нарезаемого продукта
* Установка на опорные ножки, опционально может поставляться с подъемным устройством
* Автоматическая остановка ножа

***Опции K-Class Flex***

**Дисплей покупателя**

* Цветной ж/к дисплей 12"
* Цветной ж/к дисплей 7"

**Варианты принтера**

* Принтер двойной печати для чеков (2") и этикеток Linerless (2")
* Принтер двойной печати для чеков (2") и этикеток (3")
* Принтер для печати этикеток 3"
* Принтер для печати чеков 3" или этикеток Linerless
* Принтер 2" Linerless Compact
* Epson TM-T 70 II

**Интерфейсы**

* WLAN
* VGA

**Прочее**

* Кассовый ящик

***Технические характеристики VSC280***

**Напряжение**

* 120 В / 200 В

**Материал корпуса**

* Bizerba Ceraclean®
* Соединительные элементы на волокнистой основе

**Место установки Д x Ш**

* 503 x 371 мм / 19,8” x 14,6”

**Максимальные размеры Д x Ш x В**

* 618 х 730 х 460 мм / 23,4" х 28,7" х 18,1"

**Диаметр ножа**

* 280 мм / 11,0”

**Ориентировка ножа**

* наклонное положение под углом 10°

**Проход для продуктов**

* Высота: 130 мм / 5,0"
* Ширина: 230 мм / 9,1”
* Для продуктов круглого сечения: 170 мм / 6,7"

**Регулировка толщины ломтиков**

* Плавная 0 - 20 мм / 0 - 0,8”
* Точная настройка 0 - 3 мм / 0 - 0,1

**Класс защиты**

* IP33

***Технические характеристики K-Class Flex***

**Дисплей оператора**

* Сенсорный дисплей 12,1"
* Разрешение 800 х 600, светодиодная задняя подсветка
* Сверхпрочный сенсорный экран
* Плавная регулировка позиции и угла наклона

**Дисплей покупателя**

* 7" TFT
* Разрешение 800 х 480, светодиодная задняя подсветка
* Плавная регулировка позиции и угла наклона

**Диапазон взвешивания**

* 3/6 кг // 1/2 г

**Операционная система**

* POSReady 7 (Windows)
* BIZLPOS (Linux)

**Процессор**

* Процессор Intel Dual Core

**Оперативная память**

* DDR3 RAM

**Память большой емкости**

* SSD

**Интерфейсы**

* Ethernet
* RS232
* USB 2.0
* USB 3.0
* RJ 12 (кассовый ящик)

**Цвет**

* Серый антрацит
* Ярко-белый

**Принтеры**

* Возможно подключение различных принтеров для печати стандартных этикеток, этикеток Linerless и чеков

**Диапазон температур**

* от -10° до +40°C