# Пила для мяса и костей FK23

## Компактная пила для работы у прилавка или в цехе подготовки продукции

Пила FK23 выполнена полностью из нержавеющей стали и соответствует самым высоким стандартам качества. Пила обеспечивает эргономичную и эффективную обвалку и порционирование свежих и замороженных продуктов.

### Область применения

* Разделка свежей рыбы, а также замороженного мяса
* Разделка мяса с костью (например, куски мяса с костью, взятые от предплечья и нижней части голени, а также суповые кости)
* Формирование порций по весу, - например, кускового мяса
* Большой выбор пильных полотен позволяет также обрабатывать высокосортные продукты, такие как виды ценных промысловых рыб или говядина после стадии созревания. При этом будут строго соблюдены точность по весу и требования к внешнему виду продукта и минимизированы потери продукта, остающегося на кости

### Основные преимущества

* Прочная конструкция из нержавеющей стали, без острых углов и выпуклых сварных швов
* Электроника встроена в корпус и отлично защищена от механических повреждений и попадания воды
* Пильные колеса выполнены из цельного материала, регулировочное колесо снимается без инструмента
* Продуманная система очищающего скребка для пильных полотен и колес, легко демонтируется для очистки
* Эргономичность, характерная для всей продукции Bizerba, здесь выражается в конгруэнтности конструкции, что обеспечивает оптимальный результат распиловки и безопасную работу оператора
* Простая и качественная очистка, которая будет идеальной с точки зрения гигиены, если ее выполнять с использованием специальных средств от Bizerba.

Изображение изделия и технические данные могут отличаться и при известных обстоятельствах могут отсутствовать в Вашей стране.

* Выталкиватель продукта, настраиваемый под каждый конкретный случай, работает с защитной шиной и направляющей пильного полотна
* Большой выбор пильных и ножевых полотен для различных областей применения
* Смена пильных полотен выполняется быстро, легко и без вероятности порезов

**Опции**

* Рабочий стол с увеличенной площадью (810 х 530 мм)
* Станина из нержавеющей стали, на ножках
* Специальные пильные и ножевые полотна

**Технические характеристики**

**Напряжение**

* 230 В, однофазный переменный ток
* 230 В / 400 В, трехфазный переменный ток

**Материал корпуса**

* Нержавеющая сталь

**Место установки (Д x Ш)**

* 350 x 360 мм / 13,8" x 14,2"

**Макс. размеры (Д x Ш x В)**

* 580 x 520 x 857 мм / 22,8" х 20,5" х 33,7"

**Проход для продуктов**

* Высота: 250 мм / 9,8"
* Ширина: 10 - 190 мм / 0,4" - 7,5"

**Класс защиты**

* IP55