**Пила для мяса и костей FK32**

**Гибкая система распиловки - удачное решение для предприятий пищевой промышленности**

Пила FK32 выполнена полностью из нержавеющей стали и соответствует самым высоким стандартам качества. В зависимости от среды, в которой находится производство, а также от производимых продуктов, пила может поставляться с различными вариантами исполнения рабочих поверхностей, а также в передвижной версии.
Пила обеспечивает эргономичную и эффективную обвалку и порционирование свежих и замороженных продуктов.

**Область применения**

* Разделка свежей рыбы, а также замороженного мяса
* Разделка мяса с костью (например, куски мяса с костью, взятые от предплечья и нижней части голени, а также суповые кости)
* Формирование порций по весу, - например, кускового мяса
* Удобная конструкция и различные варианты исполнения позволяют всегда иметь оптимальный инструмент для промышленной обработки продукта

**Основные преимущества**

* Прочная конструкция из нержавеющей стали, без острых углов и выпуклых сварных швов
* Электроника встроена в корпус и отлично защищена от механических повреждений и попадания воды
* Шкала регулировки длины на рабочем столе упрощает воспроизведение настройки толщины ломтиков
* Пильные колеса выполнены из цельного материала, регулировочное колесо снимается без инструмента
* Продуманная система очищающего скребка для пильных полотен и колес, легко демонтируется для очистки
* Эргономичность, характерная для всей продукции Bizerba, здесь выражается в конгруэнтности конструкции, что обеспечивает оптимальный результат распиловки и безопасную работу оператора
* Простая и качественная очистка, которая будет идеальной с точки зрения гигиены, если ее выполнять с использованием специальных средств от Bizerba.

Изображение изделия и технические данные могут отличаться и при известных обстоятельствах могут отсутствовать в Вашей стране.

* Съемный выталкиватель продукта, настраиваемый под каждый конкретный случай, работает с защитной шиной и направляющей пильного полотна
* Большой выбор пильных и ножевых полотен для различных областей применения
* Смена пильных полотен выполняется быстро, легко и без вероятности порезов

**Опции**

* Выдвижной стол со съемным держателем нарезаемого продукта
* Станина из нержавеющей стали, на ножках
* Передвижное исполнение, в соответствии с нормами СЕ
* Специальные пильные и ножевые полотна

**Характеристики**

**Напряжение**

* 230 В / 400 В, трехфазный переменный ток

**Материал корпуса**

* Нержавеющая сталь

**Место установки (Д x Ш)**

* 440 x 500 мм / 17,3" x 19,7"

**Макс. размеры (Д x Ш x В)**

* 800 x 777 x 1600 мм / 31,5" х 30,6" х 70,0"

**Проход для продуктов**

* Высота: 330 мм / 13,0"
* Ширина: 10 - 290 мм / 0,4" - 11,4"

**Класс защиты**

* IP55