

**Ручной вертикальный слайсер VS12 FP**

**Мощный и гибкий слайсер специально для нарезки в ручном режиме крупных продуктов, в том числе продуктов на кости.**

Вертикальное перемещение каретки обеспечивает эргономичную, прямую работу, не препятствуя при этом оптимальному обзору результата нарезки. Прочный держатель продукта и каретка с легким ходом гарантируют безопасную нарезку в рамках требований к дизайну оборудования.  
Сердцем машины является мощный привод ножа, который опционально дополняется интеллектуальной системой управления Emotion®.

**Область применения**

* Специальный слайсер для кухни и столовой, когда продукты требуется нарезать с кости
* Для нарезки деликатесов непосредственно на прилавке

**Основные преимущества**

* Идеально гигиеничный дизайн: демонтаж без использования инструментов и открытая конструкция для удобной ручной очистки
* Безопасность, сохраняемая в рамках дизайна, интерпретируется по-новому: каретка обладает конструкцией с легким ходом, а эргономичный держатель нарезаемого продукта имеет возможность фиксации
* Точная настройка толщины ломтика в диапазоне 0 - 3 мм
* Мощный двигатель Bizerba, опционально может быть доработан интеллектуальной системой управления "Emotion": энергосберегающая работа с низким уровнем шума и практически без нагрева зоны укладки продукта
* Минимальная степень опасности, благодаря закрыванию всей зоны нарезки во время заточки ножа
* Тонкая регулировка компонентов машины, обеспечивающих качество и точность нарезки в течение всего срока службы ножа
* Режим энергосбережения Emotion®
* Варианты исполнения ножа: Нож для нарезки сыра
* Съемная каретка
* Исполнение со встроенными весами до 3 кг / 2 г

**Напряжение**

* 120 / 230 В, однофазный переменный ток
* 100 - 120 / 220 - 240 В, однофазный переменный ток с Emotion®
* 400 В, трехфазный переменный ток

**Материал корпуса**

* Анодированный алюминий
* Ceraclean® (опция)

**Место установки (Д x Ш)**

* 607 x 433 мм / 23,9” x 17,1”

**Макс. размеры (Д x Ш x В)**

* VS12 FP35: 923 х 756 х 515 мм / 36,3" х 29,8" х 20,3"
* VS12 FP37: 952 х 751 х 496 мм / 37,5" х 29,6" х 19,5"

**Диаметр ножа**

* 350 мм / 13,8”
* 370 мм / 14,6”

**Проход для продуктов**

* Для продуктов круглого сечения: Ø 270 мм / 10,6”
* VS12 FP35 (В x Ш): 260 x 320 мм / 10,2” x 12,6”
* VS12 FP37 (В x Ш): 260 x 335 мм / 10,2” x 13,2”

**Регулировка толщины ломтиков**

* Плавная 0 - 24 мм / 0 - 0,9”
* Точная настройка 0 - 3 мм / 0 - 0,1

**Класс защиты**

* IP33