**ZEBRA (MOTOROLA SYMBOL) MC36**

**Терминал сбора данных Zebra MC36** – устройство на базе операционной системы промышленного класса Android 4.4.2, способный сканировать как линейные, так и двумерные коды.

**Встроенный сканер**

Встроенный сканер штрих-кода сканирует 1D и 2D коды практически в любых условиях. Также есть возможность добавить RFID-модуль для считывания радиометок.

**Надёжность**

* Zebra MC36 имеет класс герметизации корпуса IP65, благодаря чему ТСД можно использовать при работе в пыльной или влажной среде, и не беспокоиться о поломках прибора.
* Даже при падениях терминала с высоты 1 метра, на бетонное покрытие, он будет работать исправно.
* За счёт мощного аккумулятора, терминал может непрерывно работать в течение 12 часов.

**Яркий дисплей**

Цветной WVGA дисплей с диагональю 4.3 дюйма обладает хорошей яркостью и контрастностью, позволяя комфортно работать при различных уровнях освещения.

**Доступны все виды сетей**

Терминал сбора данных обладает высокоскоростным беспроводным подключением по сотовой сети, имеет GPS-модуль, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, а также GSM/GPRS/3G/4G/LTE.

**Поддержка 2 SIM-карт**

Терминал MC36 – единственное в своем классе устройство, которое имеет две SIM-карты, что позволяет работать с большим количеством сотрудников, находящихся порой, в разных регионах.





**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |
| --- |
| **Физические характеристики** |
| Размеры | Габаритные размеры: 162,2 мм(Д)x77 мм(Ш)x33,5 мм(В) |
| Вес с аккумулятором | 385 г |
| Дисплей | Сенсорный Диагональ 3,5 дюйма Ориентация: портретная 640 x 480 Цветной дисплей VGA |
| Панель | Сенсорная, покрытая стеклом |
| Подсветка | Светодиодная |
| **Питание** |
| Стандартный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор; 3,7 В 3600 мАч |
| Резервный аккумулятор | Никель-металл-гидридный аккумулятор; 3,6 В 15 мАч |
| **Клавиатура** |
| WEHH | Цифровая, QWERTY, AZERTY, QWERTZ, PIM, DSD |
| Android | Цифровая, QWERTY, DSD |
| Слот расширения | Разъем для карты Micro-SD (до 32 Гб) |
| Связь | Интерфейс: USB 2.0 High Speed |
| Аудио | Два микрофона с шумоподавлением Вибросигнал Динамик Гарнитура Bluetooth |
| **Рабочие характеристики** |
| Процессор | Двухъядерный процессор 1 ГГц OMAP 4 |
| Операционная система | Windows Embedded Handheld 6.5 Professional и Android 4.1 |
| Память | WEHH: 512 Мб RAM Флэш-память: 2 Гб Android: 1 Гб RAM Флэш-память: 8 Гб |
| **Считывание данных** |
| Модели WEHH и Android: | Имидж-сканер 2D SE4500-SR Имидж-сканер 2D SE4500-SR + камера 8 МП |
| Только модели WEHH: | Имидж-сканер 2D SE4500-DL + камера 8 МП Имидж-сканер 2D SE4500-DL Сканер 2D SE4500-DPM/HD + камера 8 МП |
| Типы данных | Линейные и двухмерные штрих-коды Фотографии, видео, подписи, документы |
| **Условия эксплуатации** |
| Рабочая температура | От -20 до 50° C |
| Температура хранения | От -40 до 70°C |
| **Герметичность** |
| Класс защиты | IP65 и IP67 |
| Устойчивость к падениям | Многократные падения с высоты 2,4 м Многократные падения с высоты 0,9 м на бетонное покрытое |
| **Передача голоса и данных по беспроводной сети** |
| Беспроводная глобальная вычислительная сеть (WWAN) | Радиосвязь: 4G HSPA+ Частотный диапазон: UMTS/HSDPA и HSUPA — 850, 900, 1900 и 2100 МГц GSM/EDGE: 850, 900, 1800 и 1900 МГц |
| Беспроводная локальная сеть (WLAN) | Поддержка Push-to-Talk (PTT) Поддержка VoIP |
| **Передача голоса и данных по беспроводной LAN** |
| Радиосвязь | Трехрежимный IEEE 802.11a/b/g/n |
| Голосовая связь | Поддержка VoIP, Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n беспроводная LAN с прямой последовательностью, Wi-Fi Multimedia Хранимые данные: FIPS 140-2, уровень 1 |
| Встроенная функция GPS | Интегрированная автономная и сопровождаемая система GPS (A-GPS): SUPL 1.0 |
| Передача голоса и данных по беспроводной PAN | Bluetooth класс II, версия 2.1 с увеличенной скоростью передачи данных (EDR) |
| **Голос и аудио** |
| Голосовая связь | Высококачественный громкоговоритель Поддержка Bluetooth гарнитуры Режимы трубки и громкоговорителя |
| **Гарантия** |
| Гарантия | 1 год  |