**Базовые весы SC II 500**

**Весы для самообслуживания или быстрого обслуживания, с клавиатурой и дисплеем для покупателей на штативе**

Весы системы Bizerba линейки Class впечатляют широким спектром областей применения. Весы для самообслуживания SC II 500 идеально подходят для использования в торговле овощами и фруктами. Они приводят в восторг возможностями своей клавиатуры – могут отображаться тексты, PLU и графика. Клавиатура, укомплектованная смешанным набором клавиш различных размеров, гарантирует хороший обзор, удобство пользования и безопасность.

**Область применения**

* Самообслуживание
* Быстрое обслуживание

**Основные преимущества**

* достижение наилучшего результата взвешивания, благодаря большому количеству поверочных гирь
* быстрый процессор и большой объем памяти
* графический дисплей с задней подсветкой
* свободно конфигурируемые и программируемые кнопочные или пленочные клавиатуры
* энергосберегающие компоненты
* различные интерфейсы

Изображение изделия и технические данные могут отличаться и при известных обстоятельствах могут отсутствовать в Вашей стране.

**Дизайн**

* Современный, стильный, функциональный дизайн
* Различные варианты исполнения конструкции
* Цвет: светло-серый

**Минимальное потребление энергии за счёт:**

* Использования светодиодных дисплеев с задней подсветкой
* Внутренний блок питания

**Универсальное применение**

* Разнообразие моделей линейки SC II
* Печать этикеток, в том числе безподложечных (Linerless) этикеток и чеков
* Гибкое в использовании программное обеспечение весов для различных областей применения (самообслуживание, маркировка продуктов, учет товаров, распродажа, касса)

**Кнопочная клавиатура**

**Аккумулятор**

* Подключение к внешнему аккумулятору (12 В)

**Прочее**

* Принтер для печати на бумаге без подложки
* Беспроводное подключение (W-LAN)
* Кассовый ящик

**Принтер для печати этикеток**

* Скорость печати
* Штрихкоды EAN/UPC
* Возможны графический режим и печать логотипов
* Переключение заглавных / строчных букв и видов шрифтов

**Дисплей**

* Точечный ж/к дисплей со светодиодной задней подсветкой, цвет: оранжевый

**Клавиатура**

* Пленочная клавиатура
* произвольно программируемая

**Рабочие режимы**

* Самообслуживание и быстрое обслуживание, кассовые функции с режимом прихода / расхода, настройка количества единиц для автоматической печати
* Сквозное управления с помощью клавиш непосредственного управления

**Интерфейсы**

* Ethernet
* RS232
* RJ 12 (кассовый ящик)

**Диапазон температур**

* от -10 °C до +40 °C