**Компьютерные весы KH II 100**

**Эталон технологии и дизайна**

Весы Bizerba класса K линейки II убедительно выглядят при выполнении абсолютно всех фунцкий в розничной торговле: взвешивание, кассовые и информационные функции, печать этикеток, отображение рекламы, а также кросс-селлинг. Именно поэтому весы KH II 100 с клавиатурой идеальны для работы у прилавка, а также для маркировки продуктов. В комбинации с кассовым ящиком получается полноценная компактная кассовая система.

**Область применения**

* Управление
* Самообслуживание
* Маркировка продуктов/предварительная упаковка
* Применение в сочетании со средствами мультимедиа (реклама/перекрестные продажи)
* Kacca

**Основные преимущества**

* Высокотехнологичные компьютерные весы с минимальным потреблением электроэнергии
* Исполнение Easy Clean для легкой и быстрой чистки поверхностей корпуса и дисплея
* Исполнение Easy Load для упрощенной смены рулонов бумаги

Изображение изделия и технические данные могут отличаться и при известных обстоятельствах могут отсутствовать в Вашей стране.

**Дизайн**

* Современный и стильный дизайн
* Возможны два цветовых варианта - белый или антрацит

**Эргономичность**

* Плавная регулировка угла наклона дисплея
* Расположение выхода бумаги рядом с сенсорным дисплеем

**Концепция Easy**

* Дисплеи в исполнении Easy Clean: встроенное исполнение, без рамы, удобны в чистке
* Исполнение поверхностей корпуса Easy Clean гарантирует быструю и удобную чистку весов
* Грузовая платформа в исполнении Easy Fit - удобство в эксплуатации
* Исполнение Easy Level - это дополнительная функция компенсации угла наклона, получение точного значения веса, несмотря на наклонное положение весов
* Исполнение Easy Load для упрощенной смены рулонов бумаги

**Защита инвестиций благодаря высокопроизводительной IT-платфоре**

* Превосходный процессор Intel® Dual Core
* Быстродействующее твердотельноек ЗУ (SSD)
* Скоростные интерфейсы

**Низкое потребление электроэнергии**

* Дисплеи с задней светодиодной подсветкой
* Экономичное твердотельное ЗУ (SSD)
* Корпус без вентилятора
* Функция Wake-on-LAN

**Универсальное применение**

* ПО для весов RetailPowerScale для работы в различных режимах
* Приложения RetailApps для расширения круга функций
* Комплект программ для интеграции RetailIntegratorsKit (RIK) с ПО сторонних разработчиков

**Варианты принтера**

* Принтер двойной печати для чеков (2") и этикеток Linerless (2")
* Принтер двойной печати для чеков (2'') и этикеток (3'')

**Интерфейсы**

* WLAN
* RJ12 для кассового ящика
* Дополнительный последовательный интерфейс (RS232)
* Audio-Kit

**Прочее**

* Кассовый ящик
* Исполнение Easy Level - это получение точного значения веса, несмотря на наклонное положение весов, отсутствие потерь оборота

**Принтеры**

* Принтер для печати чеков /на бумаге без подложки 3" или принтер для печати этикеток 3"
	+ Очень высокая скорость печати
	+ Штрихкоды EAN/UPC/QR Code/Datamatrix-Code
	+ Возможны графический режим и печать логотипов

**Дисплей оператора**

* 12,1-дюймовый сенсорный TFT-дисплей (резистивный)
* Разрешение 800 х 600, светодиодная задняя подсветка
* Плавная регулировка угла наклона

**Дисплей покупателя**

* 7" TFT
* Разрешение 800 х 480, светодиодная задняя подсветка
* Плавная регулировка угла наклона

**Операционная система**

* POSReady 7 (Windows)
* BizLPOS (Linux)

**Процессор**

* Intel® Dual Core Prozessor

**Оперативная память**

* DDR3 RAM

**Память большой емкости**

* SSD

**Интерфейсы**

* LAN (RJ45, GBit LAN)
* 1 x COM (RS232)
* 2 x USB 2.0 (Highspeed)
* 2 x USB 3.0 (Superspeed)
* Выход для аудио (штыревой разъем 3,5 мм)

**Цвет**

* Антрацитно-серый (RAL7016)
* Ярко-белый (RAL9003)

**Диапазон температур**

* от -10° до +40°C